{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[15,0,15,3],[15,4,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["滕州市中心人民医院询价表"]
["公司名称：                                     联系人：                               联系电话："]
["产品名称",null,"规格型号","产地/品牌","数量","人工费","总金额\n（元）","备 注"]
["  基层处理","原始结构胶已经老化出现脱落，人工清理","/","/","2530米",null,null,"请填全空白格"]
["结构胶封堵","所有外墙面窗口进行封胶",null,null,"2530米"]
["防水漆","外窗台底层涂刷透明外墙渗漏修复专用防水胶",null,null,"1380米"]
["基层底层","外墙窗体涂刷固沙防水抗碱界面剂，抗裂砂浆",null,null,"1380米"]
["外墙石膏","所有外墙面窗口进行涂抹两遍外墙专用石膏，\n中间加网防开裂，做成不低于45°宽度5厘米，\n高度4厘米斜坡",null,null,"1380米"]
["滑板","人工高空施工","/","/","10天"]
["落水管","外墙更换“联塑”牌PVCΦ110落水管，安装至地面",null,null,"350米"]
["瓷砖修补","外墙瓷砖进行敲鼓检查，对脱落处采取外墙\n石膏进行修补，并做出造型，和整体墙面一致。","/","/","1项"]
["东侧防水","铺设品牌防水卷材，机房顶铺设自粘卷材，\n上翻到沿口，南侧上翻不低于30厘米。",null,null,"220平米"]
["落水管开孔","加装“联塑”牌PVCΦ110落水管，开孔",null,null,"40米"]
["清运防护","清运建筑垃圾，通道架设安全网","/","/","1项"]
["质保期","质保两年","/","/","/","/"]
["合      计"]
["注：1、请于公告发布之日起3个工作日内发至滕州市中心人民医院招标办邮箱tzrmyyzbb@163.com。"]
["2、请把空项填写完善，如不完善，招标办有权拒绝该公司项目的参与权，如有疑问，请电话咨询招标办。"]
["3、请自行携带资质、如资质不符合相关要求，给与警告一次，出现两次者，限制此公司参与本医院相关招标项目一年，\n   请慎重投标。"]
["4、请符合条件的供货商，需要提供相关资质到滕州市中心人民医院招标办。\n  （企业法人营业执照、经营许可证、注册证、法人授权委托书）"]