{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,10,0],[11,0,14,0],[15,0,19,0],[20,0,22,0],[25,0,25,8],[26,0,26,8],[27,0,27,8],[28,0,28,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["滕州市中心人民医院询价表"]
["公司名称：                                     联系人：                               联系电话："]
["项目名称","技术型号技术参数","单位","数量","品牌型号","材 质","人工费\n（元）","金额\n（元）","备 注"]
["\n空气加减压系统","1、更换干燥器过滤材料 ","套",2,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"2、清洗加减压消音器","个",3,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"3、储气罐清污、除锈，更换密封圈","台",4,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"4、吹扫加、减压管路并清除杂质","套",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"5、加减压管路系统气密性试验报告","套",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"6、增加空气质量检测系统（出具合格检测报告）","套",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"7、改造空压机水循环系统、增加冷干机","套",2,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"8、管路管件辅料","批",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
["供排氧系统","1、供排氧管路气密性试验报告","套",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"2、供排氧阀门检修及保养","批",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"3、单人供氧流量计检查","批",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"4、检修排氧过滤器","批",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
["水喷淋系统","1、储水罐清污、除锈，更换密封圈","台",2,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"2、喷淋电磁阀保养","台",3,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"3、气水罐水位报警开关检查","台",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"4、气水罐阀门保养","套",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"5、消防管路气密性试验报告","套",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
["电气系统","1、操作台到舱体及配电柜所有线路检查","套",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"2、电器、控制按钮和开关检查","批",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
[null,"3、更换部分老化线路及开关","批",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
["空调系统","1、检修空调系统","台",3,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
["舱体部分","1、舱体气密性试验","套",1,{"$nulls":4},"完全符合挂网参数"]
["注：1、请于公告发布之日起3个工作日内发至滕州市中心人民医院招标办邮箱tzrmyyzbb@163.com。"]
["2、请把空项填写完善，如不完善，招标办有权拒绝该公司项目的参与权，如有疑问，请电话咨询招标办。"]
["3、请符合条件的供货商，需要提供相关资质到滕州市中心人民医院招标办。\n  （企业法人营业执照、经营许可证、注册证、法人授权委托书）"]
["4、如资质不符合相关要求，给与警告一次，出现两次者，限制此公司参与本医院相关招标项目一年， 请慎重投标。"]